**危险废物产生单位信息公开**

企业名称：山东乐化漆业股份有限公司

地址：山东省潍坊市昌乐县红河镇乐化工业园

法人代表：沈孝忠 电话：0536-6681427

环保负责人：丛玉德 电话：15006655033

危险废物产生规模：10（含）-100吨/年

危险废物贮存设施数量：仓库1处，储罐0处

贮存设施面积（容积）：仓库94平方米，储罐0升

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废名称 | 危废类别 | 产生环节 | 2022年产生量 吨 | 危险特性 | 危废去向 |
| 调合料渣 | HW13（265-103-13） | 树脂车间过滤工序 | 42.3747 | 毒性 | 委托处置 |
| 废机油 | HW08（900-249-08） | 生产车间设备维护保养 | 0.654 | 易燃性、毒性 |
| 污泥 | HW13（264-012-12） | 水处理车间 | 0.2815 | 毒性 |
| 废包装物 | HW49（900-041-49） | 生产车间 | 21.7545 | 毒性 |
| 实验室废液 | HW49（900-047-49） | 实验室 | 0.3155 | 腐蚀性、毒性 |
| 废抹布 | HW49（900-041-49） | 印铁工序 | 0.001361 | 毒性 |
| 废过滤棉 | HW49（900-041-49） | 废气总排口 | 1.3098 | 毒性 |